*Tulkojums no čehu valodas*

1. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana**

**1.1. Produkta identifikators**

**Tirdzniecības nosaukums**  “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”

**Produkta numurs**  A-PL000252

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi noteiktie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

Nav atbilstošas papildu informācijas.

**Vielas/maisījuma lietošanas veids**  Blīvēšanas tepe

**1.3. Informācija par drošības datu lapas iesniedzēju**

**- Ražotāja/piegādātāja identifikācija**

“tremco illbruck Productie B.V.”

*Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel*

Tālr.: +420 (0) 296565333, fakss: +420 (0) 296565300

www.tremco-illbruck.cz, prodej@tremco-illbruck.com

**1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Darba laikā tālr.: +420 (0) 29656533. Pārējā laikā sazināties ar Valsts toksikoloģijas centru.

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana**

**2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana**

**Klasifikācija saskaņā ar EK Direktīvu Nr. 1272/2008**

Produkts nav klasificēts saskaņā ar klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulu.

**Klasifikācija saskaņā ar Padomes Direktīvu Nr. 67/548/EHS vai Direktīvu Nr. 1999/45/ES** Nav klasificēta.

**Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi, kas var rasties, lietojot vielu vai maisījumu**

Saskaņā ar vispārīgajās Eiropas Savienības direktīvās par preparātiem un to grozījumos minētajām metodēm produkts nav jāmarķē.

**Klasifikācijas sistēma**

Klasifikācija atbilst spēkā esošajām EK direktīvām, un tā ir papildināta ar informāciju speciālajā literatūrā un uzņēmuma rīcībā esošo informāciju.

**2.2. Etiķetes elementi**

**Etiķete saskaņā ar EK Direktīvu Nr. 1272/2008** Nav

**GHS piktogrammas, kas apzīmē bīstamību** Nav

**Signālvārds** Nav

**Informācija par bīstamību** Nav

**Papildu informācija**

Satur N-(3-(trimetoksisilil)propil)etilēndiamīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Pēc pieprasījuma ir pieejama drošības datu lapa.

**2.3. Citi apdraudējumi**

**PBT vai vPvB kritēriji**

**PBT** Nav piemērojams.

**vPvB** Nav piemērojams.

(turpinājums 2. lappusē)

2. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**Tirdzniecības nosaukums: “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”**

(turpinājums no 1. lappuses)

**3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**

**3.2. Maisījumi**

**Raksturojums** polidimetilsiloksāns no neorganiskām pildvielām un aloksisilāns kā cietinātājs

**Produkts satur šādas bīstamās vielas**

CAS: 2768-02-7 trimetoksivinilsilāns 1-<5%

EINECS: 220-449-8 Xn R20

Reģ. Nr.: 01-2119513215-52-xxxx Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, H331

**Papildu brīdinājums**

Sacietējot, reaģē ar atmosfēras mitrumu un veido un izdala šādas vielas:

Metanols (CAS 67-56-1)

Informācija par vielas bīstamību sniegta 16. nodaļā.

**4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**

**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

**Vispārīga informācija** Pārvietot cietušo svaigā gaisā.

**Ieelpojot** Pārvietot cietušo svaigā gaisā, ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

**Nokļūstot uz ādas** Notīrīt ar drānu vai papīra gabalu, pēc tam rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja ādas kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

**Iekļūstot acīs** Atvērtas acis vairākas minūtes skalot tekošā ūdenī un meklēt medicīnisko palīdzību.

**Norijot**

Izskalot muti un dzert daudz ūdens.

Neizsaukt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

**4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta**

Nav atbilstošas papildu informācijas.

**Norādes mediķiem** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Nav atbilstošas papildu informācijas.

**5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**

**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi**

**Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi**

Lietot apkārtējiem materiāliem piemērotus dzēšanas līdzekļus.

CO2, ugunsdzēšamais pulveris vai ūdens izsmidzināšana ar sprauslām. Intensīvākas degšanas gadījumā lietot ūdens izsmidzināšanas sprauslas vai pret alkohola iedarbību izturīgas putas.

**Nepiemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi** Ūdens strūkla

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma radīta bīstamība**

Nav atbilstošas papildu informācijas.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

**Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem** Lietot saspiesta gaisa elpošanas aparātu.

**6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**

**6.1.**  **Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot aizsardzības aprīkojumu. Nepiederošām personām netuvoties noplūdes vietai.

(turpinājums 3. lappusē)

3. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**Tirdzniecības nosaukums: “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”**

(turpinājums no 2. lappuses)

**6.2. Vides aizsardzības pasākumi**

Nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs.

Nav nepieciešami īpaši drošības pasākumi.

Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijas sistēmā/virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

**6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

Izmantot mehāniskās savākšanas metodi.

Savākto materiālu utilizēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Reaģējot ar ūdens tvaikiem (gaisa mitrumu), rodas sadalīšanās produkti. Skat. 8. iedaļu.

**7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana**

**7.1. Piesardzība drošai lietošanai** Darba telpās nodrošināt pietiekamu ventilāciju un gaisa izplūdi.

**Brīdinājums par ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**7.2. Drošas vielu un maisījumu glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

**Glabāšanas norādes**

**Prasības attiecībā uz glabāšanas telpām un tvertnēm** Nav īpašu prasību.

**Brīdinājums par glabāšanu vairumā** Nav nepieciešams.

**Papildu informācija par glabāšanas apstākļiem**

Glabāt cieši aizvērtos traukos vēsā un sausā vietā.

Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

**7.3. Noteikts(-i) gala lietošanas veids(-i)** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**8. IEDAĻA. Iedarbības uzraudzība/individuālie aizsardzības līdzekļi**

**Tehniskā piesardzība** Nav papildu informācijas, skat. 7. iedaļu.

**8.1. Uzraugāmie parametri**

**Uzraugāmie parametri**

Produkts nesatur sastāvdaļas, kurām darba vietā jāuzrauga robežvērtības.

**Papildu ekspozīcijas vidējās vērtības bīstamībai, kas var rasties apstrādes gaitā**

Sacietējot, reaģē ar atmosfēras mitrumu un veido un izdala šādas vielas:

Metanols (CAS 67-56-1)

**Papildu brīdinājums** Pamatojums ir sagatavošanas brīdī spēkā esošie dokumenti.

**8.2. Iedarbības uzraudzība**

**Individuālie aizsardzības līdzekļi**

**Vispārīgie aizsardzības un higiēnas pasākumi**

Ievērot vispārīgos drošības noteikumus darbam ar ķīmiskām vielām.

Nepieļaut saskari ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Darba pārtraukumos nomazgāt rokas.

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

Darba laikā neēst, nedzert, nesmēķēt, neizšņaukt degunu.

**Elpošanas orgānu aizsardzība**

Nav nepieciešama, ja ir nodrošināta pietiekama telpas vēdināšana.

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas aparātu.

Filtr AX

(turpinājums 4. lappusē)

4. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**Tirdzniecības nosaukums: “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”**

(turpinājums no 3. lappuses)

**Roku aizsardzība**

Nav nepieciešama.

Preventīvai roku aizsardzībai ieteicams lietot līdzekļus, kas paredzēti ādas aizsardzībai.

**Materiāls, no kura izgatavoti cimdi** Nav nepieciešams.

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles

**Ādas aizsardzība** Darba aizsargapģērbs

**9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības**

**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

**Vispārīgie dati**

**Izskats:**

 **Agregātstāvoklis** Pasta

 **Krāsa** Saskaņā ar produkta apzīmējumu.

**Smaka (smarža)** Alkohola

**Kušanas temperatūra (temperatūras diapazons)** Nav noteikta.

**Vārīšanās temperatūra (temperatūras diapazons)** Nav informācijas.

**Uzliesmošanas temperatūra** >151˚C

**Pašaizdegšanās temperatūra** Produkts nevar pašaizdegties.

**Sprādzienbīstamība** Produkts nav sprādzienbīstams.

**Blīvums 20˚C temperatūrā** 1,02 g.cm3

**Šķīdība/sajaukšanās spēja ūdenī** Nesajaucas vai nedaudz sajaucas.

**Gaistošo organisko savienojumu saturs**

**VOC (ES)** 0,5 g/l

**VOC (EK)** 0,05 %

**9.2. Cita informācija** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja**

**10.1. Reaģētspēja**

**10.2. Ķīmiskā stabilitāte**

**Termiskā sadalīšanās/Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Normālos lietošanas apstākļos nevar notikt termiskā sadalīšanās.

**10.3. Bīstamu reakciju iespējamība** Nav novērotas bīstamas reakcijas.

**10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**10.5. Nesaderīgi materiāli** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**10.6. Bīstami sadalīšanās produkti**

Pareizi lietojot, nesadalās.

Temperatūrā, kas pārsniedz apmēram 150˚C, oksidējoties izdalās neliels daudzums formaldehīda.

(turpinājums 5. lappusē)

5. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**Tirdzniecības nosaukums: “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”**

(turpinājums no 4. lappuses)

**11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**

**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi**

**Akūtā toksicitāte**

**Primārā kairinošā ietekme**

**uz ādas** Nav kairinošas ietekmes.

**uz redzi** Nav kairinošas ietekmes.

**Sensibilizācija:** Nav zināmi sensibilizācijas gadījumi.

**Papildu brīdinājumi par toksikoloģisko ietekmi:**

Saskaņā ar vispārīgajām Eiropas Savienības direktīvām par preparātiem un šo direktīvu grozījumiem produkts nav jāmarķē.

Pareizi rīkojoties un lietojot, saskaņā ar mūsu izmēģinājumiem un pamatojoties uz mums pieejamo informāciju, produkts nav kaitīgs veselībai.

**12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**

**12.1. Toksicitāte**

**Toksicitāte ūdens vidē** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**12.2. Noturība un spēja noārdīties** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**Citi brīdinājumi** Preparāts neizraisa bioloģisko noārdīšanos.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**12.4. Mobilitāte augsnē** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**Cita ekoloģiskā informācija**

**Vispārīgie brīdinājumi**

Nepieļaut iekļūšanu gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos vai kanalizācijā neatšķaidītā veidā vai lielā daudzumā.

**12.5. PBT im vPvB ekspertīzes rezultāti**

**PBT** Nav piemērojami.

**VPvB** Nav piemērojami

**12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu**

**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

**Ieteikumi**

Preparātu aizliegts izmest sadzīves atkritumos vai aizskalot kanalizācijas sistēmā, ja tas nav pilnībā sacietējis. Lai preparātu utilizētu, iepakojumam ir jābūt atvērtam, līdz ir beigusies ķīmiskā reakcija – oksidēšanās (t.i. līdz smaka vairs nav jūtama). Pēc tam preparātu var utilizēt kā cietos atkritumus.

Sacietējušu preparātu var izmest sadzīves atkritumos. Jāievēro spēkā esošie normatīvie akti.

**Eiropas atkritumu katalogs**

08 04 09\* adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 10 adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā

(turpinājums 6. lappusē)

6. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**Tirdzniecības nosaukums: “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”**

(turpinājums no 5. lappuses)

**Piesārņotais iepakojums**

**Ieteikumi**

Piesārņotais iepakojums pareizi jāiztukšo un pēc atbilstošas attīrīšanas to var izmantot atkārtoti.

**14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**

**14.1. ANO numurs**

**ADR, ADN, IMDG, IATA** Nav klasificēts.

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

**ADR, ADN, IMDG, IATA** Nav klasificēts.

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)**

**ADR, ADN, IMDG, IATA**

**Klase** Nav klasificēts.

**14.4. Iepakojuma grupa**

**ADR, IMDG, IATA** Nav klasificēts.

**14.5. Vides apdraudējumi**

**Jūru piesārņojoša viela** Nē

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem** Nav piemērojami.

**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam**

Nav piemērojama.

**UN “Model Regulation”:**

**15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**

**15.1. Drošības, veselības un vides jomu regulējošie normatīvie akti/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām vai maisījumiem**

1999/45/EK

(EK) Nr. 1272/2008

REACH (EK) Nr. 1907/2006

**Nacionālie normatīvie akti**

**Papildu klasifikācija saskaņā ar vielu, kas nav bīstamas, klasifikatoru, II papildinājumu**

Nav atbilstošas papildu informācijas.

**Brīdinājums par darbības ierobežojumu** Nav atbilstošas papildu informācijas.

**Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi**

**Īpaši bīstamas vielas (SVHC) saskaņā ar REACH 57. pantu** Nav piemērojams.

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums** Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

**16. IEDAĻA. Cita informācija**

Informācija sniegta, pamatojoties uz zināšanām, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, tomēr tā negarantē precīzu produkta īpašību aprakstu, tādēļ neveidojas nekādas tiesiskās līgumattiecības.

**Drošības frāzes**

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

(turpinājums 7. lappusē)

7. lappuse no 7 */Logotips/*

**Drošības datu lapa**

**saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK 31. pantu**

Izdošanas datums: 23.09.2014. Versijas numurs: 4 Pārbaudīts: 29.07.2014.

**Tirdzniecības nosaukums: “RAVAK NEUTRAL SANITARY SILICONE”**

(turpinājums no 6. lappuses)

H332 Kaitīgs ieelpojot

R20 Kaitīgs ieelpojot

**Saīsinājumi un akronīmi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

**\* Pēc iepriekšējā versijas izdošanas informācija ir mainīta**